编号：SHSSXZ0230-2022

**上海市商品质量监督抽查实施细则**

**按摩器具**

1 抽样方法

以随机方式在被抽样销售者的待销商品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1 按摩器具检验项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 分类 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第6章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第6章 | / |
| 2 | 标志和说明 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第7章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第7章 | / |
| 3 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第8章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第8章 | / |
| 4 | 输入功率和电流 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第10章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第10章 | / |
| 5 | 发热 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第11章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第11章 | / |
| 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第13章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第13章 | / |
| 7 | 瞬态过电压 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第14章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第14章 | / |
| 8 | 耐潮湿 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第15章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第15章 | / |
| 9 | 泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第16章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第16章 | / |
| 10 | 非正常工作 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第19章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第19章 | / |
| 11 | 稳定性和机械危险 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第20章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第20章 | / |
| 12 | 机械强度 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第21章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第21章 | / |
| 13 | 结构 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第22章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第22章 | / |
| 14 | 内部布线 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第23章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第23章 | / |
| 15 | 元件 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第24章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第24章 | / |
| 16 | 电源连接和外部软线 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第25章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第25章 | / |
| 17 | 外部导线用接线端子 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第26章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第26章 | / |
| 18 | 接地措施 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第27章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第27章 | / |
| 19 | 螺钉和连接 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第28章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第28章 | / |
| 20 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第29章 | GB4706.1-2005、GB4706.10-2008第29章 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在商品或者其包装上，或者以商品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 | | | |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查商品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查商品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查商品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查商品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查商品不合格，不判定被抽查商品合格。