编号：SHSSXZ0224-2022

上海市产品质量监督抽查实施细则

太阳镜产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1 太阳镜检验项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| 1 | 结构 | | GB/T 39552.2-2020  第 5 条 | GB 39552.1-2020  第4.1条 | / |
| 2 | 镜片的材料和表面质量 | | GB/T 39552.2-2020  第 5 条 | GB 39552.1-2020  第4.2条 | / |
| 3 | 光透射比 | | GB/T 39552.2-2020  第 6 条 | GB 39552.1-2020  第5条 | / |
| 4 | 太阳紫外 A 波段透射比最大值 | | GB/T 39552.2-2020  第 6 条 | GB 39552.1-2020  第5.1条 | / |
| 5 | 太阳紫外 B 波段透射比最大值 | | GB/T 39552.2-2020  第 6 条 | GB 39552.1-2020  第5.1条 | / |
| 6 | 透射比的均匀性 | | GB/T 39552.2-2020  第 6.4 条 | GB 39552.1-2020  第5.2条 | / |
| 7 | 行路及驾驶用太阳镜 | | GB/T 39552.2-2020  第 6 条 | GB 39552.1-2020  第5.3条 | / |
| 8 | 散射光 | | GB/T 39552.2-2020  第 6.10 条 | GB 39552.1-2020  第5.4条 | / |
| 9 | 偏振镜片和偏振太阳镜 | | GB/T 39552.2-2020  第 6.11 条 | GB 39552.1-2020  第5.5.2条 | / |
| 10 | 透射比明示要求 | | GB/T 39552.2-2020  第 6 条 | GB 39552.1-2020  第5.6条 | / |
| 11 | 球镜度 | 球镜度互差 | GB/T 39552.2-2020  第 7 条 | GB 39552.1-2020  第6条 | / |
| 12 | 球镜度偏差 | GB/T 39552.2-2020  第 7 条 | GB 39552.1-2020  第6条 | / |
| 13 | 散光度 | | GB/T 39552.2-2020  第 6.10 条 | GB 39552.1-2020  第6条 | / |
| 14 | 棱镜度 | | GB/T 39552.2-2020  第 7 条 | GB 39552.1-2020  第6.2条 | / |
| 15 | 阻燃性 | | GB/T 39552.2-2020  第 8.4 条 | GB 39552.1-2020  第10条 | / |
| 16 | 抗冲击性能（明示指标） | | GB/T 39552.2-2020  第 8.6 条 | GB 39552.1-2020  第13条 | / |
| 17 | 标志 | | GB 39552.1-2020  第 17.1 条 | GB 39552.1-2020  第17.1条 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 | | | | |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。