编号：SHSSXZ0025-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

电动跑步机产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品最多抽取2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验项目和依据

表1 电动跑步机产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| 1 | 外部结构 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008/5.2 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008/6.1、6.2 |
| 2 | 紧急停止 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008 /5.3 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008/6.3 |
| 3 | 锁定方法 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008/5.4 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008/ 6.4 |
| 4 | 静态负荷 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008/5.6 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008/6.6 |
| 5 | 脚踏平台 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008/5.9 | GB 17498.1-2008  GB 17498.6-2008/6.9 |
| 6 | 电器安全  (不含GB9706.1) | GB 17498.1-2008/5.8  GB 17498.6-2008/5.10 | GB 17498.1-2008/5.8  GB 17498.6-2008/5.10 |
| 7 | 使用说明 | GB 17498.1-2008/9  GB 17498.6-2008/7 | GB 17498.1-2008/9  GB 17498.6-2008/7 |
| 8 | 标志 | GB 17498.1-2008/10 | GB 17498.1-2008/10 |
| 说明 | 1.电器安全项目只测GB4706.1-2005的第7章标志和说明、第8章对触及带电部件的防护、第10章输入功率和电流、第13章工作温度下的泄漏电流和电气强度、第20章稳定性和机械危险、第21章机械强度、第22章结构（不含22.46）、第24章元件(不含24.1.1～24.1.6)、第25章电源连接和外部软线、第27章接地措施、第28章螺钉和连接、第29章电气间隙、爬电距离和固体绝缘。 | | |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。