编号：SHSSXZ0095-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

玩具产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取3批次，其中2批次作为检验样品，1批次作为备用样品。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验项目和依据

表1 玩具产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能 | | | |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014/4.3、5.2、5.21 | GB 6675.2-2014/4.3 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/5.2、5.24 | GB 6675.2-2014/4.4 |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014/5.3 | GB 6675.2-2014/4.5.1 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/5.4、5.24 | GB 6675.2-2014/4.5.2 |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/5.5、5.24.6.3 | GB 6675.2-2014/4.5.3 |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014/5.6 | GB 6675.2-2014/4.5.4 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014/4.5.5 | GB 6675.2-2014（/4.5.5 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014/4.5.6 | GB 6675.2-2014/4.5.6 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.5.7、5.24 | GB 6675.2-2014/4.5.7 |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.5.8、5.24 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.5.8 |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/5.8、5.24 | GB 6675.2-2014/4.6.1 |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.6.2、5.24 | GB 6675.2-2014/4.6.2 |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/5.8、5.24 | GB 6675.2-2014/4.6.3 |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.6.4、5.24 | GB 6675.2-2014/4.6.4 |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.6.5、5.24 | GB 6675.2-2014/4.6.5 |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/5.9、5.24 | GB 6675.2-2014/4.7.1 |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.7.2、5.24 | GB 6675.2-2014/4.7.2 |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.7.3、5.24 | GB 6675.2-2014/4.7.3 |
| 19 | 突出部件 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.8、5.24 | GB 6675.2-2014/4.8 |
| 20 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/5.8、5.9、5.24 | GB 6675.2-2014/4.9 |
| 21 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014/5.10 | GB 6675.2-2014/4.10 |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014/4.11.1、5.11.1 | GB 6675.2-2014/4.11.1 |
| 23 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014/5.11.2 | GB 6675.2-2014/4.11.2 |
| 24 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014/4.11.3 | GB 6675.2-2014/4.11.3 |
| 25 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014/4.11.4 | GB 6675.2-2014/4.11.4 |
| 26 | 童床或游戏围栏上的悬挂玩具 | GB 6675.2-2014/4.11.5 | GB 6675.2-2014/4.11.5 |
| 27 | 童床上的健身玩具及类似玩具 | GB 6675.2-2014/4.11.6 | GB 6675.2-2014/4.11.6 |
| 28 | 飞行玩具的绳索、细绳或线 | GB 6675.2-2014/4.11.7、5.11.3 | GB 6675.2-2014/4.11.7 |
| 29 | 玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具 | GB 6675.2-2014/4.12.1、5.22.2 | GB 6675.2-2014/4.12.1 |
| 30 | 带有折叠机构的其他玩具 | GB 6675.2-2014/4.12.2、5.22.3 | GB 6675.2-2014/4.12.2 |
| 31 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014/4.12.3 | GB 6675.2-2014/4.12.3 |
| 32 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.13.1、5.24 | GB 6675.2-2014/4.13.1 |
| 33 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.13.2、5.24 | GB 6675.2-2014/4.13.2 |
| 34 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.13.4、5.7、5.24 | GB 6675.2-2014/4.13.4 |
| 35 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.13.5、5.24 | GB 6675.2-2014/4.13.5 |
| 36 | 弹簧 | GB 6675.2-2014/4.14、5.24 | GB 6675.2-2014/4.14 |
| 37 | 封闭式玩具的通风装置 | GB 6675.2-2014/4.16.1 | GB 6675.2-2014/4.16.1 |
| 38 | 封闭式玩具的关闭件 | GB 6675.2-2014/5.13.1、5.13.2.1、5.13.2.2 | GB 6675.2-2014/4.16.2 |
| 39 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014/4.16.3 | GB 6675.2-2014/4.16.3 |
| 40 | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | GB 6675.2-2014/5.14 | GB 6675.2-2014/4.17 |
| 41 | 弹射玩具一般要求 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/5.30、4.18.1 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.18.1 |
| 42 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.18.2、5.24、5.30、5.15、5.2 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单）/4.18.2 |
| 43 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014/4.18.3、5.24.5、5.24.6.4、5.15 | GB 6675.2-2014/4.18.3 |
| 44 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014/4.19 | GB 6675.2-2014/4.19 |
| 45 | 热源玩具 | GB 6675.2-2014/5.18 | GB 6675.2-2014/4.23 |
| 46 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014/ 5.19 | GB 6675.2-2014/4.24 |
| 47 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014/5.2、5.24.5、5.24.6.1、5.20 | GB 6675.2-2014/4.25 |
| 48 | 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板 | GB 6675.2-2014/4.26 | GB 6675.2-2014/4.26 |
| 49 | 玩具火药帽 | GB 6675.2-2014/4.27 | GB 6675.2-2014/4.27 |
| 50 | 声响要求 | GB 6675.2-2014/4.28、5.25 | GB 6675.2-2014/4.28 |
| 51 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014/5.2、5.24、5.26、5.27、5.28、5.29 | GB 6675.2-2014/4.29 |
| 二、易燃性能 | | | |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014/4.1 | GB 6675.3-2014/4.1 |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014/5.2、5.3、5.4 | GB 6675.3-2014/4.2 |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014/5.4 | GB 6675.3-2014/4.3 |
| 4 | 供儿童进入的玩具 | GB6675.3-2014/5.4 | GB6675.3-2014/4.4 |
| 5 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） | GB 6675.3-2014/5.5、5.6 | GB 6675.3-2014/4.5 |
| 三、特定元素的迁移 | | | |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.1-2014/5.3.3  GB 6675.4-2014/4 |
| 四、增塑剂 | | | |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB/T 22048-2022 | GB 6675.1-2014/5.3.7 |
| 五、电性能（GB 19865-2005） | | | |
| 1 | 标识和说明 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/7 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/7 |
| 2 | 输入功率 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/8 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/8 |
| 3 | 发热和非正常工作 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/9 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/9 |
| 4 | 工作温度下的电气强度 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/10 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/10 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/11 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/11 |
| 6 | 室温下的电气强度 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/12 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/12 |
| 7 | 机械强度 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/13 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/13 |
| 8 | 结构 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/14 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/14 |
| 9 | 软线和电线的保护 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/15 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/15 |
| 10 | 螺钉和连接 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/17 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/17 |
| 11 | 电气间隙和爬电距离 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/18 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/18 |
| 12 | 耐热和耐燃 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/19 | GB 19865-2005（含第1号修改单）/19 |
| 五、电性能（GB/T 19865-2024） | | | |
| 1 | 标识和说明 | GB/T 19865-2024/7 | GB/T 19865-2024/7 |
| 2 | 输入功率 | GB/T 19865-2024/8 | GB/T 19865-2024/8 |
| 3 | 发热和非正常工作 | GB/T 19865-2024/9 | GB/T 19865-2024/9 |
| 4 | 电气强度 | GB/T 19865-2024/10 | GB/T 19865-2024/10 |
| 5 | 在水中使用的电玩具、使用液体的电玩具和用液体清洁的电玩具 | GB/T 19865-2024/11 | GB/T 19865-2024/11 |
| 6 | 机械强度 | GB/T 19865-2024/12 | GB/T 19865-2024/12 |
| 7 | 结构 | GB/T 19865-2024/13 | GB/T 19865-2024/13 |
| 8 | 软线和电线的保护 | GB/T 19865-2024/14 | GB/T 19865-2024/14 |
| 9 | 螺钉和连接 | GB/T 19865-2024/16 | GB/T 19865-2024/16 |
| 10 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 19865-2024/17 | GB/T 19865-2024/17 |
| 11 | 耐热和耐燃 | GB/T 19865-2024/18 | GB/T 19865-2024/18 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。