编号：SHSSXZ0048-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

家用燃气灶产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验项目和依据

表1 家用燃气灶

| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | | GB 16410-2020/6.6 表14 | GB 16410-2020/5.2.1 |
| 2 | 热负荷 | | GB 16410-2020/6.7 表15中  1、2、3 | GB 16410-2020/5.2.2  a）、b）、c） |
| 3 | 燃烧  工况 | 离焰 | GB 16410-2020/6.8.2  表17中2 | GB 16410-2020/5.2.3  表2中2 |
| 4 | 熄火 | GB 16410-2020/6.8.2  表17中3 | GB 16410-2020/5.2.3  表2中3 |
| 5 | 回火 | GB 16410-2020/6.8.2  表17中4 | GB 16410-2020/5.2.3  表2中4 |
| 6 | 燃烧  噪声 | GB 16410-2020/6.8.2  表17中5 | GB 16410-2020/5.2.3  表2中5 |
| 7 | 熄火  噪声 | GB 16410-2020/6.8.2  表17中6 | GB 16410-2020/5.2.3  表2中6 |
| 8 | 干烟气中CO浓度（室内型） | GB 16410-2020/6.8.2  表17中7 | GB 16410-2020/5.2.3  表2中7 |
| 9 | 温升 | | GB 16410-2020/6.9  表19中1 | GB 16410-2020/5.2.4  表3中1 |
| 10 | 熄火保护装置 | | GB 16410-2020/6.12  表21中1 | GB 16410-2020/5.2.8.1b） |
| 11 | 结构的一般要求 | 燃气  导管 | GB 16410-2020/6.21.1 | GB 16410-2020/5.3.1.8 |
| 12 | 燃烧器的熄火保护装置 | GB 16410-2020/6.21.1 | GB 16410-2020/5.3.1.5~  5.3.1.6 |
| 13 | 耐热冲击 | | GB 16410-2020/6.10 | GB 16410-2020/5.2.6 |
| 14 | 耐重力冲击 | | GB 16410-2020/6.11 | GB 16410-2020/5.2.7 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。