编号：SHSSXZ0075-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

食品用洗涤剂产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

当独立包装＜2kg（L）时，每批次样品抽取6个独立包装，其中4个作为检验样品，2个作为备用样品；当独立包装≥2kg（L）时，每批次样品抽取3个独立包装，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验项目和依据

表1 食品用洗涤剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | GB/T 30795-2014 | GB 14930.1-2022/4.2.1 | / |
| 2 | 甲醛 | GB/T 30796-2014 | GB 14930.1-2022/4.2.1 | / |
| 3 | 总砷（以砷计） | GB/T 30797-2014 | GB 14930.1-2022/4.2.1 | / |
| 4 | 重金属（以铅计） | GB/T 30799-2014 | GB 14930.1-2022/4.2.1 | / |
| 5 | 菌落总数 | GB 4789.2-2022 | GB 14930.1-2022/4.2.2 | / |
| 6 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | GB 14930.1-2022/4.2.2 | / |
| 7 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388-2011气相色谱-质谱法 | GB 14930.1-2022/4.2.1 | / |
| 8 | 总有效物含量 | GB/T 13173-2021/7.4.1 | / | GB/T 9985-2022/4.2  GB/T 24691-2022/4.2 |
| 9 | pH | GB/T 6368-2008 | / | GB/T 9985-2022/4.2  GB/T 24691-2022/4.2 |
| 10 | 去污力 | GB/T 9985-2022附录A | / | GB/T 9985-2022/4.2 |

3检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。