编号：SHSSXZ0097-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

机动车儿童乘员用约束系统产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验项目和依据

表1 机动车儿童乘员用约束系统产品检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| 1 | 动态试验 | GB 27887-2011/6.1.3 | GB 27887-2011/5.1.4 |
| 2 | 带扣加载试验 | GB 27887-2011/6.2.1.1 | GB 27887-2011/5.2.1.8.1 |
| 3 | 吸能性 | GB 27887-2011/附录Q、附录R | GB 27887-2011/5.1.2 |
| 4 | 翻转 | GB 27887-2011/6.1.2 | GB 27887-2011/5.1.3 |
| 5 | 标识的检查 | GB 27887-2011/8 | GB 27887-2011/4.5 |
| 6 | 安装说明书和使用说明书的检查 | GB 27887-2011/9 | GB 27887-2011/4.6 |
| 7 | 可迁移元素限量要求 | GB 6675.4-2014 | GB 27887-2011/4.2.5 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。