编号：SHSSXZ0039-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

家用燃气快速热水器产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验项目和依据

表1 家用燃气快速热水器

| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气系统气密性 | | GB 6932-2015 / 表11 | GB 6932-2015 / 表6 |
| 2 | 燃烧工况-无风状态 | 火焰稳定性 | GB 6932-2015 / 表13 | GB 6932-2015 / 表6 |
| 3 | 燃烧噪声 |
| 4 | 熄火噪声 |
| 5 | 烟气中  CO含量 |
| 6 | 安全装置 | 熄火保护  装置 | GB 6932-2015 / 表25 | GB 6932-2015 / 表6 |
| 7 | 烟道堵塞  安全装置  （强制排气式） |
| 8 | 风压过大安全装置（强制排气式） |
| 9 | 防干烧  安全装置 |
| 10 | 防止不完全燃烧安全装置  （自然排气式） |
| 11 | 热水性能 | 热水产率 | GB 6932-2015 / 表27 | GB 6932-2015 / 表6 |
| 12 | 电气部分（使用交流电源）-  电气安全 | 接地措施 | GB 6932-2015 / C.14 | GB 6932-2015 / 表6 |
| 13 | 电气强度 | GB 6932-2015 / C.9 | GB 6932-2015 / 表6 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。